Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 г. N 263

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=229145&dst=100005) администрации Кильмезского района Кировской области  от 03.06.2024 N 253) |  |

В соответствии со [статьями 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=100068), [29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=101856) Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, [статьей 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480369&dst=101356) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [статьей 10.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217968&dst=101195) Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" и руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=227938&dst=100027) муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области, принятым решением Кильмезской районной Думы от 28.02.2017 N 1/1, администрация Кильмезского района постановляет:

1. Утвердить местные [нормативы](#P36) градостроительного проектирования Кильмезского муниципального района Кировской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кильмезского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Кильмезского района

Кировской области

А.В.СТЯЖКИН

Приложение

Утверждены

постановлением

администрации

Кильмезского района

Кировской области

от 28 июля 2022 г. N 263

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=229145&dst=100012) администрации Кильмезского района Кировской области  от 03.06.2024 N 253) |  |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Кильмезского

муниципального района Кировской области (далее также - Местные нормативы)

подготовлены в соответствии с требованиями [статьи 29.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=101856) Градостроительного

1

кодекса Российской Федерации, положениями [статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217968&dst=101031) Закона Кировской

области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной

деятельности в Кировской области".

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования Кильмезского

муниципального района Кировской области устанавливают предельные значения

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения населения Кильмезского муниципального района

Кировской области, относящихся к областям, установленным [частью 1 пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=101625)

1

статьи 19 Градостроительного кодекса РФ, с учетом [статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217968&dst=101031) Закона

Кировской области от 28.09.2008 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной

деятельности в Кировской области" (далее - Закон области) и расчетных

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения района.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы градостроительного проектирования Кильмезского муниципального района содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Область применения.

1.3.2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования.

В основной части установлены:

расчетные показатели для объектов местного значения муниципального

1

района, установленные [статьей 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217968&dst=101031) Закона Кировской области от 28.09.2008

N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской

области".

1.4. Показатели, содержащиеся в основной части Местных нормативов, применяются при подготовке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

1.5. Местные нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся в Региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области, если иное не установлено в [разделе 2](#P77) настоящих Местных нормативов.

1.7. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кильмезского муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования поселений.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и порядок включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения определяются в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=223930) Правительства Кировской области от 29.05.2009 N 13/130 "Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения".

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты транспортного обслуживания местного значения района | | | |
| 1. | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения, объектов |  |  |
| муниципальный район | 1 | Не нормируется |
| 2. | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах |  |  |
| городское поселение |  | 500 метров |
| сельское поселение | 800 метров |

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для объектов аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, подразделений государственной противопожарной службы области при установлении расчетных показателей необходимо руководствоваться нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 [НПБ 101-95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=239819), введены в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 N 36.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект, единица измерения | Норма обеспеченности, количество пожарных депо/пожарных автомобилей | Радиус обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований местного значения района | | | |
| 1. | Пожарное депо в населенном пункте с населением до 5 тыс. чел. | 1/2 | 3000 метров |
| 2. | Пожарное депо в населенном пункте с населением от 5 тыс. до 20 тыс. чел. | 1/6 | 3000 метров |

2.3. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области образования местного значения района | | | |
| 1. | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| городское поселение | 58 мест | 500 метров |
| сельское поселение | 47 мест | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности <\*> |
| 2. | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| городское поселение | 90 мест | 500 метров |
| сельское поселение | 90 мест | Для учащихся I ступени обучения - 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней - 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности <\*> |
| 3. | Межшкольный учебно-производственный комбинат, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| муниципальный район | 15,8 места | 30 км транспортной доступности |
| 4. | Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей |  | Не нормируется |
| муниципальный район | 0,91 места |
| 5. | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек |  | Не нормируется |
| муниципальный район | 98,5 места, в том числе:  станция юных туристов - 4;  спортивная школа - 20;  детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 12 |
| --------------------------------  <\*> Для объектов, указанных в пунктах 1 и 2 таблицы 3, допускается в местных нормативах градостроительного проектирования устанавливать расчетные показатели, превышающие установленные, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении подвозки детей до общеобразовательных организаций.  Примечания:  1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.  2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж к СП 42.13330.2011.  3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в приложении Ж к СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.  4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам | | | |

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области здравоохранения местного значения района | | | |
| 1. | Аптеки, объектов |  |  |
| городское поселение | 1 на 10 тыс. чел. | 800 метров |
| Примечания:  1. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами.  2. В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать 1 аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании | | | |

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида объекта | Показатель, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности <\*> | Показатель максимальной доступности |
| 1. | Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек | Штук | 1 | Не более 60 мин. транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 2. | Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек | Штук | 6 | Не более 15 мин. шаговой доступности |
| 3. | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек | Штук | 2 | Не более 60 мин. транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 4. | Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров | Штук | 1 | Не более 60 мин. транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 5. | Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров | Штук | 3 | Не устанавливается |

--------------------------------

<\*> Расчет показателя минимальной обеспеченности произведен для муниципального образования с численностью населения 9573 человека.

Материалы по обоснованию:

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных [нормативов](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565&dst=100011) обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 N 649 (далее - Приказ от 19.08.2021 N 649).

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включают все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в [статьях 10.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217968&dst=101296) и [10.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217968&dst=101319) Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области".

1. Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

1.1. Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (утв. [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220621) Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами - 70 кв. м общей площади объекта на 1000 человек.

В соответствии со статистическими данными количество жителей Кильмезского муниципального района составляет 9573 человека.

Расчет норматива:

70 кв. м \* 9573 человека / 1000 человек = 670 кв. м - общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

1.2. Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565) от 19.08.2021 N 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии со статистическими данными количество жителей Кильмезского муниципального района составляет 9573 человека.

Расчет норматива:

9573 человека \* 59 объектов / 100000 человек = 5,64.

Установлено значение нормативного показателя 6 объектов.

1.3. Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для "других" объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565) от 19.08.2021 N 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии со статистическими данными количество жителей Кильмезского муниципального района составляет 9573 человека.

Расчет норматива:

9573 человека \* 46 объектов / 100000 человек = 4,40.

Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 5 объектов.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек - 2;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров - 3.

1.4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565) от 19.08.2021 N 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии со статистическими данными количество жителей Кильмезского муниципального района составляет 9573 человека.

Расчет норматива:

9573 человека \* 5 объектов / 100000 человек = 0,47.

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

2. Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

2.1. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров - установлены в соответствии с [разделом 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565&dst=100057) Приказа от 19.08.2021 N 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

2.2. В соответствии с [разделом 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565&dst=100057) Приказа от 19.08.2021 N 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

2.3. В соответствии с [разделом 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565&dst=100057) Приказа от 19.08.2021 N 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.

(п. 2.5 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=229145&dst=100012) администрации Кильмезского района Кировской области от 03.06.2024 N 253)

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, и местоположение таких объектов принимаются в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области.

2.7. Минимальные расчетные показатели для объектов в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области культуры и искусства местного значения района | | | |
| 1. | Клубы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| городское поселение | 80 | Не нормируется |
| сельское поселение |
| 2. | Музеи, объектов |  | Не нормируется |
| муниципальный район | 2 |

2.8. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения | | | |
| 1. | Размер населенного пункта: | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/чел. |  |
| малый город, поселок городского типа | 10 | Не нормируется |
| сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| Примечания:  Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах - не менее 3 га.  Время доступности парков должно составлять не более 20 минут | | | |
| Административно-деловые объекты местного значения района | | | |
| 4. | Отделы ЗАГС, объектов |  |  |
| муниципальный район | 1 | Не нормируется |
| 5. | Центры занятости населения, объектов |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | Не нормируется |
| 6. | Муниципальные архивы, объектов |  |  |
| муниципальный район | 1 | Не нормируется |
| Объекты ритуальных услуг местного значения района | | | |
| 7. | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | Размер земельного участка 0,24 га | В соответствии с санитарными правилами |
| Примечания:  Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, но не может превышать 40 га | | | |

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж к СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов с учетом региональных нормативов проектирования Кировской области.

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В местных нормативах градостроительного проектирования Кильмезского муниципального района Кировской области установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований в составе Кильмезского района с учетом:

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области;

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территории Кильмезского района:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кильмезский муниципальный район (на 2022 г.) | | | |
| Всего населения (тыс. чел.) | Моложе трудоспособного возраста (тыс. чел.) | Трудоспособный возраст (тыс. чел.) | Старше трудоспособного возраста (тыс. чел.) |
| 12,466 | 2,493 | 6,607 | 3,366 |
| 100% | 20% | 53% | 27% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность молодежи в возрасте 16 - 29 (тыс. чел.) | | | |
| Всего (тыс. чел.) | В том числе в возрасте, лет | | |
| 16 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 |
| 1,173 | 0,319 | 0,287 | 0,569 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте до 16 лет (тыс. чел.) | | | |
| Всего (тыс. чел.) | В том числе в возрасте, лет | | |
| 0 - 5 | 6 - 13 | 14 - 15 |
| 2,408 | 0,975 | 1,170 | 0,263 |

планов и программ комплексного социально-экономического развития Кильмезского района. Программа социально-экономического развития МО Кильмезский муниципальный район на 2019 - 2030 гг.

Местные нормативы градостроительного проектирования Кильмезского муниципального района Кировской области направлены на повышение благоприятных условий жизни населения района, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях производственных, общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования подготовлены в соответствии с:

Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102) РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454318) РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466854) РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

Водным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464879) РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Лесным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453004) РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480369) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469791) от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388109) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465775) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452886) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472824) от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466003) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461843) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200931) от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=442434) от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения";

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=137707) Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании";

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=161010) Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа";

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461309) Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477234) Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления";

СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий;

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей;

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий;

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные;

СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные;

СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий;

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий;

СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства";

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

[СП 2.1.7.1038-01](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=32662&dst=100011) "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов";

СП 30-101-98 "Методические указания по расчету земельных участков в кондоминиумах";

СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию";

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СНиП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения";

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" (применяется в части, не противоречащей Градостроительному [кодексу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102) РФ);

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

ГОСТ 17.5.3.01-78 "Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов";

ГОСТ 17.5.3.03-80 "Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации";

ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель";

ГОСТ 17.6.3.01-78 "Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов";

ГОСТ 17.8.1.02-88 "Охрана природы. Ландшафты. Классификация";

ГОСТ Р 52023-2003 "Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний";

[НПБ 101-95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=239819) "Нормы проектирования объектов пожарной охраны";

[ОНД 86](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=74322) "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий";

[СанПиН 2.1.2.2645-10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=111251&dst=100012). "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях";

[СанПиН 2.1.2882-11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=119016&dst=100012) "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

[СанПиН 2.1.3.2630-10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200185&dst=100014) "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

[СанПиН 2.1.6.1032-01](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=31715&dst=100012) "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

[СанПиН 2.1.7.573-96](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=100650) "Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения";

[СанПиН 2.1.7.2790-10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=110948&dst=100011) "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами";

[СанПиН 2.1.7.1287-03](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=69173&dst=100015) "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

[СанПиН 2.1.7.1322-03](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=42228&dst=100012) Санитарные правила и нормативы "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=216755&dst=100014) "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411554&dst=100012) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

[СанПиН 42-128-4690-88](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=101890) "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

[СанПиН 2.4.1.3049-13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=185747&dst=100014) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

[СанПиН 2.4.2.2821-10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325763&dst=2) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

[СанПиН 2.4.3.1186-03](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=112428&dst=100012) "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования";

[ГН 2.1.5.1315-03](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=238192&dst=100012) "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования";

[приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=126505) Минрегиона РФ от 30.01.2012 N 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения";

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=217968) Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области".