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Приложение

                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Кильмезского муниципального района 
от __________ № ________


[bookmark: Par30]
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Кильмезского муниципального района
Кировской области

1. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

1.1. Общие положения

1.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Кильмезского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены и утверждены на основании статей 8, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее –Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО), региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кильмезского муниципального района Кировской области и внесения изменений в них, утверждённых постановлением администрации Кильмезского муниципального района от 29.12.2014 № 1145.
	1.1.2. Местные  нормативы – муниципальный правовой акт,   устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.
1.1.3. Местные нормативы включают в себя:
1.1.3.1. Основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса («Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»).
1.1.3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
1.1.3.3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования области («Правила и область применения местных нормативов»).
1.1.4. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов, приведен в приложении.

1.2. Расчетные показатели объектов местного значения в области электро- и газоснабжения 

1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабже-ния
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	объем электропотребления, кВт.ч/год на 1 человека <1>
	городское поселение
	без стационарных плит, без кондиционеров
	1360

	
	
	
	
	без стационарных плит, с кондиционерами
	1600

	
	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	1680

	
	
	
	
	со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	1920

	
	
	
	поселки и сельские поселения
	без стационарных плит, без кондиционеров
	950

	
	
	
	
	без стационарных плит, с кондиционерами
	1350

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	ре нормируется

	Объекты газоснабжения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	объем газопотребле-ния, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)
	при наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	городское поселение
	180

	
	
	
	
	сельские населенные пункты
	220

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Примечание: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.
2. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.



1.2.2. Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий.
1.2.3. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.
1.2.4. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:
площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;
площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
1.2.5. Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 
1,5 метра - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
1.2.6. Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.
1.2.7. Размеры земельных участков (частей земельных участков), которые используются хозяйствующими субъектами в период проведения инженерных изысканий при проектировании воздушных линий электропередачи (линий связи, обслуживающих электрические сети), определяются проектной документацией на проведение указанных работ.
1.2.8. Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.
1.2.9. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом «а» приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
1.2.10. В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкоплотные и наименее ценные лесные насаждения.
1.2.11. На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.
1.2.12. Определение размеров предоставляемых лесных участков для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, должно осуществляться в соответствии с содержанием разработанной в установленном порядке и прошедшей государственную экспертизу (в случаях, когда это обязательно) проектной документации.

1.3. Расчетные показатели объектов местного значения в области транспорта 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	плотность автомобильных дорог, км/кв. км
	0,08


	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	2
	Автостанция межмуниципального сообщения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	количество объектов, единиц
	1

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	минут
	90



1.4. Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

	№ п/п
	Учреждение, организация
	Показатель, единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов

	Объекты местного значения в области образования 

	1
	Дошкольные образователь-ные организации
	количество мест на 1000 жителей
	
	пешеходная доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 15 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону*

	
	городская местность
	
	49
	

	
	сельская местность
	
	42
	

	2
	Общеобразовательные организации
	количество мест на 1000 жителей
	
	пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону*

	
	городская местность
	
	144
	

	
	сельская местность
	
	111
	

	3
	Здания муни-ципальных образователь-ных организа-ций дополни-тельного об-разования детей муниципаль-ного района
	количество мест на 1000 жителей
	11,1, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,7; станция юных техников - 1; станция юных натуралистов - 0,4; станция юных туристов - 0,4; детско-юношеская спортивная школа - 2,6; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 3
	транспортная доступность - 30 минут

	4
	Школы-интернаты
	количество мест на 1000 жителей
	1,95
	30 км

	5
	Межшкольный учебно-производственный комбинат,
	количество мест на 1000 жителей
	15,8
	30 км транспортной доступности


*Органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области может быть увеличен максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций при соответствующем обосновании.

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, в сложившихся условиях застройки и планируемом развитии территории, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 6 таблицы Л.1 приложения Л 
к своду правил СП 42.13330.2026.
2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями таблицы Л.1 приложения Л к своду правил СП 42.13330.2026.
3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в таблице Л.1 приложения к своду правил Л к своду правил 
СП 42.13330.2026, следует принимать по заданию на проектирование.
4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
5. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.
6. Допускается совместное использование отдельных зон территории общеобразовательной организации (физкультурно-спортивных, учебно0опытных площадок для активного и тихого отдыха для средних и старших классов), расположенных на отдельных земельных участках, находящихся в пешеходной доступности от земельного участка, на котором располагается здание общеобразовательной организации (не далее 300 метров от здания для обучающихся начальной школы, не далее 500 метров от здания для обучающихся основной и средней школы».


1.5. Расчетные показатели объектов местного значения в области физической культуры и спорта 

1.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек
	штук
	1
	не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)

	2
	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек
	штук
	6
	не более 15 минут шаговой доступности

	3
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек
	штук
	2
	не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)

	4
	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров
	штук
	1
	не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)

	5
	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	штук
	3
	не устанавливается



	Примечания: 1. Размещение спортивных площадок (открытые плоскостные спортивные сооружения) и детских  площадок предусматриваются в каждом поселении в правилах благоустройства территории поселений. 
	2. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. метров.  
	3. Бассейн предусматривается в административном центре муниципального  района. 
	4. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать согласно таблице Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 или заданием на проектирование.

	1.6. Расчетные показатели объектов местного значения в иных областях 

1.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатель, единица измерения
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	1
	Районный дом культуры вместимостью до 700 посадочных мест
	уровень обеспеченности, количество объектов
	1
	транспортная доступность 30 - 40 минут

	2
	Объекты капитального строительства организаций ритуального обслуживания населения, места погребения: 
	
	
	

	2.1
	Кладбища традиционного захоронения

	размер земельного участка на 1000 человек
	0,24 га
	в соответствии с санитарными правилами

	2.2
	Крематории урновых захоронений после кремации
	размер земельного участка на 1000 человек
	0,02 га
	в соответствии с санитарными правилами

	3
	Объекты муниципальной пожарной охраны - пожарные депо

	количество объектов, единиц
	определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (далее - свод правил 
СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 
№ 181 «Об утверждении свода правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 
№ 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны» (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 № 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования» (далее - свод правил 
СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»
	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут

	4
	Здания, предназначенные для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировской области
	количество объектов, единиц
	по заданию на проектирование
	не нормируется

	5
	Отделения почтовой связи,  малый город и поселение
	количество объектов на численность населения до 5000 человек
	1
	10000 метров

	6
	Муниципальные архивы
	количество объектов
	1
	не нормируется

	7
	Музеи
	Количество объектов
	1
	не нормируется



1.6.2. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
1.6.3. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.
1.6.4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:
первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод;
зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
1.6.5. Требования к земельным участкам и местам размещения зданий пожарных депо должны соответствовать положениям статьи 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, раздела 5 свода правил СП 380.1325800.2018. Тип здания пожарного депо определяется исходя из классификации зданий пожарных депо в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

	1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

 Обеспеченность объектами в области обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, определяется территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области, утверждаемой правовым актом министерства охраны окружающей среды Кировской области.

1.8. Расчетные показатели объектов благоустройства в части озелененных территорий общего пользования

1.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства в части озелененных территорий общего пользования местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 6.
Таблица 6

	Тип населенного пункта 
	Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах городских округов, муниципальных округов и поселений, кв. метров на одного человека 

	Малый город, поселок городского типа 
	10 

	Сельский населенный пункт 
	12 



1.8.2. Земельный участок для размещения парка выделяется в системе озелененных территорий общего пользования городских и сельских населенных пунктов. Минимальная площадь территории парка - 2 гектара. Парк может состоять из одного или нескольких земельных участков.
1.8.3. Нормативы озелененной территории общего пользования местного значения установлены в подразделе 1.9 региональных нормативов.

1.9. Расчетные показатели объектов местного значения в части помещений для работы сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного полиции

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности участковых пунктов полиции принимаются в соответствии с показателями таблицы 9 региональных нормативов и таблицей Л.1 приложения Л к своду правил 
СП 42.13330.2026.

	2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Обоснование предмета нормирования - перечня областей (состава объектов местного значения), для которых устанавливаются расчетные показатели

2.1.1. В пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса указываются объекты местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям:
электро- и газоснабжение поселений;
автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
образование;
здравоохранение;
физическая культура и массовый спорт;
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;
2.2.2. Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащие отображению на схеме территориального планирования Кильмезского муниципального района, определены Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО.
2.2.3. Круг вопросов местного значения муниципального района определен статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ, статьей 10 Устава муниципального образования Кильмезского района.
2.2.4. Подготовка местных нормативов осуществлялась только в отношении объектов местного значения муниципального района, по которым органы местного самоуправления муниципального района обладают полномочиями по нормированию. 
	2.2.5. В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кильмезского муниципального района с учетом:
административно-территориального устройства;
социально-демографического состава и плотности населения Кильмезского района (по данным Росстата на 01.01.2024): численность населения ‒ 9573 человек, в том числе в городском поселении ‒ 5233 человек, в сельских поселениях – 4340 человек;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области; 
Схемы территориального планирования Кильмезского муниципального района Кировской области, утверждённой решением Кильмезской районной Думы от 21.09.2011 №  6/2;
региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» (далее – региональные нормативы).

2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро- и газоснабжения
Таблица 7

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электропотребления
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	объем электропотребления принят в соответствии с приложением Г к 
своду правил СП 42.13330.2026, с учетом дифференциации городских населенных пунктов по численности населения (Кильмезского района)

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Объекты газоснабжения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с пунктом 3.12 свода правил СП 42-101-2003, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.06.2003 № 112 «О своде правил «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется



2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Таблица 8

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района определена по формуле:
, где
Pа/д - плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, км на 1000 км2 территори,
Lобщ - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (247,2 км),
Sтерритории – площадь территории Кильмезского района (3106,4 км2).
Pа/д=247,2/3106,4=0,08 км/км2

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	не нормируется

	Автостанция межмуниципального сообщения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	установлен в соответствии с таблицей 1 региональных нормативов

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	установлен в соответствии с таблицей 1 региональных нормативов



2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования 
Таблица 9

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с таблицами 5 и 17 региональных нормативов

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с таблицами 5 и 17 региональных нормативов

	Общеобразовательные организации
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с таблицами 5 и 17 региональных нормативов

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с таблицами 5 и 17 региональных нормативов

	Здания дополнительного образования детей
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	в соответствии с подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%.
В соответствии с таблицей Л.1 приложения Л к своду правил СП 42.13330.2026 число мест в организациях дополнительного образования детей составляет 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%, станция юных техников - 0,9%, станция юных натуралистов - 0,4%, станция юных туристов - 0,4%, детско-юношеская спортивная школа - 2,3%, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%.
Число мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2024 по формуле:
Модо=Ч5-18/Чобщх1000, где
Модо – число мест в областных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек;
Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват 100% и 70%) человек;
Чобщ – общая численность населения Кильмезского района.
Число детей от 5 до 18 лет (охват 100% и 75%) на территории Кильмезского района на 01.01.2024 составило 1526 человек, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (70%) – 1068 человек. Численность населения в Кильмезском районе на 01.01.2024 составило 9573 человека.
Расчет общего количества мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей производится следующим образом:
Модо = 1068/9573х1000= 111 мест на 1000 человек, из них количество мест в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 11,1 мест, в том числе по видам зданий: 
дворец (дом) творчества школьников – 3,7 места, станция юных техников – 1 мест,
станция юных натуралистов – 0,4 мест,
станция юных туристов – 0,4 мест,
детско-юношеская спортивная школа – 2,6 мест,
детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) – 3 места

	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 и сноской 4 к таблице Д свода правил СП 42.13330.2026





2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта 
Таблица 10

	
	Наименование вида объекта
	Тип расчётного показателя
	Обоснование расчётного показателя

	1
	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2026 для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Кильмезского муниципального района на 01.01.2024 составляет 9573 человек. 
Расчет норматива:
70кв.м.*9573 человек / 1000 человек = 
670 кв. метров – общей площади объекта.
Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлены в соответствии с разделом 3 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ от 19.08.2021 № 649) не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

	2
	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Кильмезского муниципального района на 01.01.2024 составляет 9573 человек.
Расчет норматива:
9573 человек*59 объектов/100000 человек =5,64
Установлено значение нормативного показателя 6 объектов.

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	в соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

	3
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Кильмезского муниципального района на 01.01.2024 составляет 9573  человек.
Расчет норматива:
9573 человек * 46 объектов / 100000 человек = 4,40
Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 4 объекта.
Установлены значения нормативных показателей:
для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек -2;
для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 2

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлены в соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

	4
	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.
	расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области количество жителей Кильмезского муниципального района, на 01.01.2024 составляет 9573 человек.
Расчет норматива:
9573 человек * 5 объектов / 100000 человек = 0,47
Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

	
	
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлены в соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

	5
	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.



2.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов местного значения в иных областях 

Таблица 11

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчётного показателя

	1
	Районный дом культуры вместимостью до 700 посадочных мест
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с таблицей № 6 приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025
№ Р-494

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с таблицей 6 приложения к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от от 18.11.2025
№ Р-494

	2
	Объекты капитального строительства организаций ритуального обслуживания населения, места погребения: кладбища традиционного захоронения, крематории урновых захоронений после кремации


	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлео в соответствии с таблицей Л.1 приложения Л к своду правил 
СП 42.13330.2026

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

	3 
	Объекты муниципальной пожарной охраны - пожарные депо

	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил СП 11.13130.2009, приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700, сводом правил СП 380.1325800.2018


	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ


	4
	Здания, предназначенные для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировской области
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с таблицей Д.1 приложения Л к СП своду правил 
СП 42.13330.2026

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	5
	Отделения почтовой связи,  малый город и поселение
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	установлен в соответствии с таблицами 9 и 21 региональных нормативов


	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	установлен в соответствии с таблицами 9 и 21 региональных нормативов


	6
	Муниципальный архив
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения, принят с учетом полномочий, установленных ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется




3. Правила и область применения местных нормативов

3.1. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.
3.2. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кильмезского района, независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования поселений.
3.3. Местные нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, установленных в региональных нормативах.
 3.4. Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими местными нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами, законами и нормативно правовыми актами действующего российского законодательства.
  3.5. К документам территориального планирования Кильмезского района относятся: Схема территориального планирования Кильмезского муниципального района Кировской области и генеральные планы поселений.
3.6. Целями разработки документов территориального планирования являются обеспечение устойчивого развития территорий Кильмезского района, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, определение назначения территории исходя из совокупности природных, социальных, экономических, экологических и иных факторов.




















                                                             
                                                                   Приложение
к местным нормативам


ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Уржумского района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, образования, физической культуры и спорта, в иных областях подготовлены в соответствии:
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
с Земельным кодексом Российской Федерации;
с Жилищным кодексом Российской Федерации;
с Водным кодексом Российской Федерации;
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»;
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 № 572/пр «Об утверждении свода правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.06.2026 № 368/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 897/пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 920/пр «Об утверждении СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2022 № 389/пр «Об утверждении СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
с приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;
с приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 № 407 «О сводах правил по проектированию и строительству спортивных сооружений»;
с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»;
с Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;
с постановлением Правительства Кировской области от 09.08.2005 
№ 40/191 «Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 
№ 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;
с постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 
№ 523-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области»;
с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.


____________
